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Network REMOTE Made in China





操作系统：

基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定

5核CPU处理器，1.2G主频，17秒急速开机，运行速度更快

中英文操作界面，自由切换，更易上手
7寸1024*600高清触控显示屏

本地输入/输出：
输入：

16路模拟信号输入（12路MIC/Line模拟输入,2组3.5莲花立体声模拟输入）
3路立体声数字信号输入（两路USB直播声卡输入，一路MP3/蓝牙数字输入）
输出：

8路模拟信号输出（主输出L,R,  4路AUX1-4辅助输出，2路立体声耳机输出）
3路数字信号输出（MP3录音输出、两路USB声卡录音输出）
支持两路主混音断点插入INSERT输入输出。

产品参数

•･基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定

•16路模拟信号输入（12路MIC/Line模拟输入,2组3.5莲花立体声模拟输入）
•支持+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）
•输入内置噪声门，压限器，高低通，4段参量均衡，延时，相位，输通道声像平衡调节

•MIC/Line输入支持独立的反馈抑制功能，有效抑制啸叫
•MIC/Line输入具备话筒优先功能设置
•9个100mm行程高精密电动推子，可以及时记忆存储

•8路输出（L/R立体声主输出，AUX1-4四路单声道辅助输出，两路立体声耳机输出）
•输出内置15段参量EQ均衡，压限器，高低通滤波器，延时，相位
•3路数字信号输出（MP3录音输出、两路USB声卡录音输出）
•自带通道96段实时频谱RTA功能，实时扫频，快速定位啸叫点

•支持两路主混音断点插入INSERT输入输出
•内置两路独立效果器单元（多种卡拉OK效果以及乐器效果）
•内置5.0双模数字蓝牙，支持蓝牙播放音乐以及APP调试
•8个DCA编组，8个静音编组
•内置信号发生器
•支持推子联调

•两路独立OTG声卡直播接口，可以直连手机进行直播，同时具备给手机充电设置

•内置多种特效音，一键播放，支持自定义
•面板3个快捷场景调用模式，一键加载
•20个场景模式可供用户存储与调取
•支持UDP协议中控控制

•多操作系统操控软件，手机APP,电脑调试
•支持100M有线网口调节（或外接路由器无线调节）
•支持12V直流供电，10000mA,大于5小时的工作时间
•支持面板锁定功能，防止误操作

•7寸1024*600高清电容触摸显示屏
机器尺寸/重量

长宽高：375*395*150mm
净重：5.4kg   
包装尺寸：52.5*51.5*25.5cm
应用场合：直播，视频会议，教学，会议室、多功能厅、小型演出、小乐队、政府、学校、酒吧、婚庆公司、租赁公司、宴会厅、军队、文化礼堂、文化中心、会展等
