通信协议

/********* 端口设置  *****************/
波特率：115200

数据位： 8

停止位：1

奇偶校验：无

流控制：无

/********* 通道  *****************/

#define   CH_IN1

0

#define   CH_IN2

1

#define   CH_IN3

2

#define   CH_IN4

3

#define   CH_IN5

4

#define   CH_IN6

5

#define   CH_IN7

6

#define   CH_IN8

7

#define   CH_IN9

8

#define   CH_IN10
9

#define   CH_IN11
10

#define   CH_IN12
11

#define   CH_IN13
12

#define   CH_IN14
13

#define   CH_IN15
14

#define   CH_IN16
15

#define   CH_IN17
16

#define   CH_IN18
17

#define   CH_IN19
18

#define   CH_IN20
19

#define   CH_IN21
20

#define   CH_IN22
21

#define   CH_IN23
22

#define   CH_IN24
23

#define   CH_IN25
24

#define   CH_IN26
25

#define   CH_IN27
26

#define   CH_IN28
27

#define   CH_IN29
28

#define   CH_IN30
29

#define   CH_IN31
30

#define   CH_IN32
31

#define   CH_DIG
32
//数字

#define   CH_ST1
33

#define   CH_FX1
34

#define   CH_FX2
35

#define   CH_FX3
36

#define   CH_FX4
37

#define   CH_EFF1
34

#define   CH_EFF2
35

#define   CH_EFF3
36

#define   CH_EFF4
37

#define   CH_SUB1
38

#define   CH_SUB2
39

#define   CH_SUB3
40

#define   CH_SUB4
41

#define   CH_AUX1
42

#define   CH_AUX2
43

#define   CH_AUX3
44

#define   CH_AUX4
45

#define   CH_AUX56  46

#define   CH_MAIN
47

/*********控制项*****************/

推子音量 :  0x01

静音 :  0x02;

用户模式调用 :  0x03;

用户模式保存 :  0x04;

路由：0xA1 （值：输入通道 + 输出通道 + 值）//到主通道的值是两个字节（左右）
============================细控=================================
推子音量微调 :  0xB0;  （值:0 ~ 250）

静音 :  0xB1;  （值:0 / 0x7F）

============================获取=================================
获取推子音量 :  0xFF 0xB0  // 收到0xFF + 0x01 + 所有通道音量值

获取静音 :  0xFF 0xB1  // 收到0xFF + 0x02 + 所有通道静音值

获取路由 :  0xFF 0xA1 通道

// CH_IN1 ~  CH_IN32 返回：CH_FX1, CH_FX2 , CH_FX3 ,CH_FX4， CH_SUB1 ，CH_SUB2，CH_SUB3，CH_SUB4，CH_AUX1,CH_AUX2,CH_AUX3，CH_AUX4,CH_AUX56,CH_MAIN(L,R)

// CH_ST2 ~ CH_DIG  返回：CH_SUB1 ，CH_SUB2，CH_SUB3，CH_SUB4，CH_AUX1, CH_AUX2, CH_AUX3，CH_AUX4 , CH_AUX56, CH_MAIN(L,R)
//CH_FX1 ~  CH_FX2 返回：CH_SUB1 ，CH_SUB2，CH_SUB3，CH_SUB4，CH_AUX1,CH_AUX2,CH_AUX3，CH_AUX4, CH_AUX56,CH_MAIN(L,R)

//CH_SUB1 ~  CH_AUX34 返回：CH_MAIN(L,R)

/**********************控制协议格式*********************/

协议头：0xC5 0x66 0x36 //16进制

协议头 + 有效参数(1个字节) + 参数(参数1：控制项，参数2：通道，参数3：值) 

如： 控制 输入通道1的 静音  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0x02 0x00）

如： 控制 输入通道1的 推子加1  （0xC5 0X66 0X36 0x03 0x01 0x00 0x7f） 

如： 控制 输入通道1的 推子减1  （0xC5 0X66 0X36 0x03 0x01 0x00 0x00） 

如： 控制 模式切换到1  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0x03 0x01） //这里的参数2是模式值 ，从1 开始

如： 控制 保存到模式到1  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0x04 0x01） //这里的参数2是模式值 ，从1 开始

如：路由 通道1 到主通道 （0xC5 0x66 0x36 0x05 0xa1 0x00 0x2f 0x01 0x01）
如： 控制 输入通道1的 推子250  （0xC5 0X66 0X36 0x03 0xB0 0x00 0xfa）

如： 控制 输入通道1的 静音（0xC5 0X66 0X36 0x03 0xB1 0x00 0x00）  

==================获取数据例子========================

注：返回值的前3个字节是判断条件
如： 获取推子音量  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0xFF 0xB0） //返回所有通道值

如： 获取静音  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0xFF 0xB1） //返回所有通道值

如： 获取通道1路由 （0xC5 0x66 0x36 0x03 0xff 0xa1 0x00） //返回通道1到所有输出的通道路由
如： 获取数字通道路由 （0xC5 0x66 0x36 0x03 0xff 0xa1 0x0C） //返回数字通道到所有输出的通道路由
如： 获取效果1通道路由 （0xC5 0x66 0x36 0x03 0xff 0xa1 0x0f） //返回效果通道到所有输出的通道路由
